**Fotodokumentácia - Trojičné námestie 11 – OPRAVA A MAĽBA FASÁDY**

* Maliarske a štukatérske práce na fasáde, nátery klampiarskych konštrukcií (ríms, striešky arkiera, oplechovania štítového múru)
* ****

* Maliarske a štukatérske práce na fasáde, nátery klampiarskych konštrukcií (ríms, striešky arkiera, oplechovania štítového múru)



Náter plechovej striešky arkiera, farba čierna



* Maliarske a štukatérske práce - náter štítového múru, nátery klampiarskych konštrukcií

Náter oplechovania štítového múru, farba čierna

* Prekládka svetelnej reklamy (demontáž a spätná montáž)



* Odstránenie lokálneho obloženia fasády polystyrénovými doskami , vyspravenie fasády, omietkarské a štukatérske práce – vytvorenie rebrovania pomocou vápennej omietky



* reštaurovanie kamenných výklenkov, kamenných krakorcov a ozdobných prvkov fasády



- výmena 2 ks zvodových rúr





* osadenie nových vertikálnych kovových vetracích mriežok vo vnútri svetlíka (aktuálne je na mieste vetracieho otvoru osadená tabuľa z polystyrénu) – 4 ks



* výmena poškodených vonkajších parapetných dosiek – 7 ks

